Изменение звукового оповещения в DK-CL0618

в c3po 1.4 реализованы 3 звуковые нотификации:
· разрешение прохода (success.wav)
· запрет прохода (fail.wav)
· предупреждение о банковской оплате (bank.wav)
· 
Звуками заведует display-tft.
· Опция «-a» включает звуковое оповещение.
· Опция «-v» задаёт громкость в процентах для каждого файла отдельно <fail vol>.<success vol>.<bank vol> например: -v50.50.50
· громкость по умолчанию - 30%
В стандартные патчи собрано два набора звуков:
· UPD_c3poVoice_v1_4-CL0618.tar – голосовые «Масяня»
· UPD_c3poRing_v1_4-CL0618.tar – рингтоны
· UPD_c3poVoice1_4_4-CL0618 – Голосовые NEW
Патчи расположены по адресу: \\seserver2\Distributary\~ROMs\OnLine (Ski)\c3po\1.4\Patches\c3po_1_4-CL0618
Можно сменить набор звуковых файлов, сформировав свой набор звуков согласно требованиям:
Требования к звуковым файлам
· файл .wav без метаданных.
· формат: PCM 48000 битрейт, моно, 16 бит.
· длительность - не более 5 сек
· 
Технология подготовки звуков
1. Получить исходные звуковые файлы:
1. Найти в Интернете
2. Записать с микрофона
3. Преобразовать из текста использовав любой инструмент, например:  https://apihost.ru/voice
2. Подрезать и поменять формат звуковым редактором Audacity https://www.audacityteam.org/download/

· Запускаем редактор Audacity, добавляем в него медиа файл, далее делаем правку этого файла нажав на клавишу «Файл» далее «Аудиоданных». Пример показан на  рисунке 1:

Рисунок 1.
· Производим настройку согласно инструкции. Пример показан на рисунке 2:

Рисунок 2.
3. Проверить годность файлов утилитой wav-tester, загрузив в неё получившийся аудио файл:


4. Передать в ЦР для формирования пакета обновления
5. Загрузить в КардЛан пакет обновления посредством LX CON и установки патча.

Установка звуков без формирования пакета обновления

1. Запускаем tftp32
2. Выбираем директорию, где лежит загружаемый звуковой файл
[image: ]
3. В KiTTY прописываем команды:
Загрузка файла:
tftp – g –r success.wav (иия файла) 10.1.12.100 (IP tftp сервера, т.е. компьютера, с которого загружаем файл)
sync
reboot
Выгрузка файла:
[bookmark: _GoBack]tftp – p –l success.wav 10.1.12.100

Таким же способом можно менять картинки на дисплее DK-CL. Имена картинок по дефолту 0.png, 1.png, 2.png, 3.png, 4.png, 5.png,
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